**附件1**

**服务内容及要求**

1. **海南史志馆空调设备型号及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风冷螺杆式冷热水机组 | LSBLGRW600 | 台 | 2 |
| 2 | 模块式热回收冷冷热水机组 | LSQWRFH65M/A-C2 | 台 | 2 |
| 3 | 组合式空调机组 | MKZ0613CA | 台 | 3 |
| 4 | 组合式空调机组 | MKZ0612CA | 台 | 2 |
| 5 | 组合式空调机组 | MKZ2424CB | 台 | 3 |
| 6 | 组合式空调机组 | MKZ1218CA | 台 | 1 |
| 7 | 组合式空调机组 | MKZ1221CA | 台 | 1 |
| 8 | 吊顶式新风机 | MKS02D4Y/C | 台 | 3 |
| 9 | 吊顶式新风机 | MKS02D4Y/C | 台 | 1 |
| 10 | 风机盘管 | FP-170WA-Z3/XH(右) | 台 | 11 |
| 11 | 风机盘管 | FP-170WA-Z3/XH(左) | 台 | 5 |
| 12 | 风机盘管 | FP-51WA-Z3/XH | 台 | 7 |
| 13 | 立式管道泵FLG-50-125 | L=10.4M3/H | 台 | 4 |
| 14 | 立式管道泵FLG-100-160A | L=102M3/H | 台 | 3 |
| 15 | 变频多联机 | MDVH-V120W/N1-610i(E1) | 台 | 1 |
| 16 | 壁挂式室内机 | MDVHJ56G/DN1-S | 台 | 2 |
| 17 | 壁挂式室内机 | MDVH-J28G/DN1-S | 台 | 1 |
| 18 | 壁挂式分体空调 | 3P | 台 | 2 |
| 19 | 恒温恒湿空调机组 | HFD13W | 台 | 2 |
| 20 | 恒温恒湿空调室外机 | 5P | 台 | 2 |

**二、维保内容**

定期巡视及日常维护，要求每季度定期为整个项目提供全面的阶段性巡检、维护保养，内容包括：

（一）风冷螺杆式冷热水机组保养

（二）模块式热回收冷冷热水机组保养

（三）风机盘管保养

（四）组合式空调机组维护保养

（五）水泵维护保养

（六）新风换气机的维护保养

（七）分体空调机的维护保养

**三、维修响应时间**

提供7X24小时热线服务，接到电话或书面形式通知后，及时安排维修人员上门维修，设法清除故障。

**四、现场踏勘**

投标人应自行组织对现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制技术标和签署合同所涉及施工现场的一切资料。中标单位在签订合同和维保过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的加价或索赔的要求。

**五、其它补充事宜**

本次维保招标价格为含单件小于2000元的配件，投标方需将单价大于2000元主要配件的价格单独列出（可以在配件清单上增加配件项目）供招标方参考，同时将能够提供的优惠（质保期及价格、服务等）列出。